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[bookmark: _Toc25538][bookmark: _Toc3390][bookmark: _Toc25609]1.注意事项与安装注意事项与安装
[bookmark: _Toc26343][bookmark: _Toc24854][bookmark: _Toc21044]1.1声明
感谢您选用我们公司的产品！本产品在出厂时，性能完好，包装完整。为了您安全有效地使用本产品， 在您使用本产品之前，请您仔细完整地阅读这份使用说明书。本说明书包含了安装和使用的重要信息，请按照说明书的要求进行安装和操作，同时，请妥善保管本说明书，以便随时使用。
本手册如有技术改动，恕不另行通知。
[bookmark: _Toc10545][bookmark: _Toc8705][bookmark: _Toc3765]1.2维护保养
· 该灯具仅供专业使用。
· 如果本灯具的外部软电缆或电线受损，应使用制造商或其服务代理商提供的专用电线或电线进行更换。
· 本灯具所包含的光源只能由制造商或其服务代理商或类似的有资质人员更换。
· 始终将产品连接到受保护的电路（断路器或保险丝）上。确保产品具有适当的电气接地，以避免触电或火灾的风险。
· 为避免不必要的磨损并延长其使用寿命，在不使用时，应通过断路器或拔掉插头完全切断电源。
· 该产品运行时外壳可能会发热。应将本产品安装在通风良好的位置。
· 当将产品从极端温度环境中转移时（例如，从寒冷的卡车转移到温暖潮湿），产品的内部电子器件可能会结露。为避免造成故障，请在接通电源前让产品充分适应周围环境。
· 众所周知，闪光灯会引发癫痫发作。用户必须遵守当地关于闪光灯使用的通知法律。
[bookmark: _Toc865][bookmark: _Toc16150][bookmark: _Toc3162]1.3产品注意事项
· 在清洁产品或更换保险丝之前，请先断开电源。
· 在不使用时，更换并固定好所有电源、数据、USB 或其他端口的防护罩，使其达到 IP防护等级。
· 在头顶上方安装本产品时，请使用安全绳索。
· 将本产品连接到有接地且受保护的电路。
· 产品开启时，查看光源。
· 在操作或接通电源时，请勿在本产品 20 厘米范围内放置任何易燃材料。
· 如果外壳、镜片或电缆出现损坏，请勿操作本产品。
· 只能使用把手或吊装/安装支架来搬运本产品。
· 为避免不必要的磨损并延长其使用寿命，在不使用时，应通过断路器或拔掉插头完全切断电源。
· 如遇严重的运行问题，应立即停止使用








[bookmark: _Toc9251][bookmark: _Toc18008][bookmark: _Toc1208]1.4产品介绍
· 电压:  AC100~240V  50/60HZ
· 功率:  148W
· 灯泡:  COB-1颗RGBW(120W) + 辅光32颗5050-RGB
· 控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带 RDM 功能。
· 通道: CH03,CH04,CH05,CH06,AH06,CH09,CH13,CH19,
      RGB12CH,RGB17CH,CMY12CH,CMY17CH,CH15,CH28
· 调光: 32bit 0~100%线性调光
· 特点：染色+爆闪+辅光
· 工作温度: -30 度~60 度
· 频闪频率: 1~30HZ
· 外观: 金属、黑色
· 连接方式：DMX512 输入输出 / 电源输入输出。
· IP  等级: IP67
· 尺寸:                            
· 重量:

[bookmark: _Toc27803][bookmark: _Toc31704][bookmark: _Toc5694]2.显示面板及按键定义
[bookmark: _Toc24011][bookmark: _Toc1308][bookmark: _Toc4410]2.1控制面板
	[image: ]
	[image: ]

	菜单键：进入/返回主菜单
向上键: 菜单功能向上选择/参数递加
向下键: 菜单功能向下选择/参数递减
确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时确定并保存。

	解锁屏幕步骤：
①长按ESC黄色对应的按钮；
②按下UP；
[bookmark: _GoBack]③按下DOWN；
④按下ENTER。
操作触摸按键正确对应的显示，会自动跳转下一个
*倒置时按键不变，依旧按照上面指示操作


[bookmark: _Toc22052][bookmark: _Toc15673][bookmark: _Toc29518]2.2菜单功能

通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作30秒后退出），详见主菜单功能表（共5个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。



	主菜单
	子菜单
	菜单功能说明

	1、系统设置
	1、DMX地址
	向上或向下修改DMX地址码（地址码可选范围001-512），确认键保存，默认001。

	
	2、信号保持
	向上或向下选择关闭/开启设置，确认键保存，默认关闭。

	
	3、按键锁
	向上或向下选择关闭/开启设置，确认键保存，默认开启。

	2、运行模式
	1、运行模式
	向上或向下选择运行模式DMX/声控/自动/手动，确认键保存，默认DMX。

	
	2、通道选择
	向上或向下选择通道CH03,CH04,CH05,CH06,AH06,CH09,CH13,CH19,RGB12CH,RGB17CH,CMY12CH,CMY17CH,CH15,CH28确认键保存，默认CH28。

	3、手动控制

	1、调焦
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	2、调光
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	3、调光微调
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	4、频闪
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	5、红色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	6、红色微调
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	7、绿色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	8、绿色微调
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	9、蓝色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	10、蓝色微调
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	11、白色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	12、白色微调
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	13、色温
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	14、宏颜色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	15、模式
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	16、速度
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	17、F调光
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	18、F频闪
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	19、F红色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	20、F绿色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	21、F蓝色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	22、F模式
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	23、F速度
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	24、F背景色
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	25、F背景色调光
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	26、复位
	向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	4、显示设置
	1、语言选择
	向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。

	
	2、倒显设置
	向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。(按键不变)

	
	3、屏保设置
	向上或向下选择关闭/开启屏保设置，确认键保存，默认开启。

	
	4、软件版本
	G8RA程序身份识别码，不可修改。

	5、工厂设置
	1、调焦校准
	向上或向下修改参数（000-255），确定键保存，默认128。

	
	2、红色
	向上或向下修改参数（032-255），确定键保存，默认255。

	
	3、绿色
	向上或向下修改参数（032-255），确定键保存，默认255。

	
	4、蓝色
	向上或向下修改参数（032-255），确定键保存，默认255。

	
	5、白色
	向上或向下修改参数（032-255），确定键保存，默认255。

	
	6、F红色
	向上或向下修改参数（032-255），确定键保存，默认255。

	
	7、F绿色
	向上或向下修改参数（032-255），确定键保存，默认255。

	
	8、F蓝色
	向上或向下修改参数（032-255），确定键保存，默认255。

	
	9、LED
	向上或向下选择LEDA/LEDB，确认键保存，默认LEDA。

	
	10、Logo
	向上或向下选择000/001设置，确认键保存，默认000。

	
	11、温度
	向上或向下修改参数（040-070℃），确定键保存，默认065。

	
	12、温度-风扇
	向上或向下选择开启/关闭设置，确认键保存，默认关闭。

	
	13、调光曲线
	向上或向下选择线性/平方率/反平方率/S曲线/，确认键保存，默认线性。

	
	14、调光模式
	向上或向下选择舞台/电视/建筑/剧院/舞台2/标准，确认键保存，默认线性。

	
	15、调光频率
	向上或向下选择1KHZ/2KHZ/4KHZ/7KHZ/9KHZ/11KHZ/14KHZ/16KHZ/18KHZ/21KHZ/，确认键保存，默认11KHZ。

	
	16、ETO
	向上或向下修改参数（000-255），确定键保存，默认255。



[bookmark: _Toc26009][bookmark: _Toc17995][bookmark: _Toc28390]3.主从机控制
    有2台或2台以上相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具修改为001~512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。
特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。
2、 所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。
[bookmark: _Toc1496][bookmark: _Toc21764][bookmark: _Toc29557]4.DMX512控制
[bookmark: _Toc6027]4.1  地址码
[bookmark: _Toc29241]所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512控制台控制相关功能。



[bookmark: _Toc31545]4.2  CH03、CH04、CH05、CH06、AH06通道
	CH03
	CH04
	CH05
	CH06
	AH06
	通道名
	DMX数值

	1
	1
	1
	1
	1
	调焦
	0-255

	2
	2
	2
	2
	
	调光
	0-255

	
	
	3
	
	
	频闪
	0-255

	
	3
	4
	
	
	色温预设
	0-255

	
	
	
	3
	2
	红
	0-255

	
	
	
	4
	3
	绿
	0-255

	
	
	
	5
	4
	蓝
	0-255

	
	
	
	
	5
	白
	0-255

	3
	4
	5
	6
	6
	复位
	0-249    无效
250-255  复位




[bookmark: _Toc10316]4.3  CH09、CH13、CH19、RGB12CH、RGB17CH通道
	CH09
	CH13
	CH19
	RGB12CH
	RGB17CH
	通道名
	DMX数值

	1
	1
	1
	1
	1
	调焦
	0-255

	2
	2
	2
	2
	2
	调光
	0-255

	3
	3
	3
	3
	3
	调光微调
	0-255

	4
	4
	4
	4
	4
	频闪
	Shutter

	
	5
	5
	5
	5
	红色
	0-255

	
	
	6
	
	6
	红色微调
	0-255

	
	6
	7
	6
	7
	绿色
	0-255

	
	
	8
	
	8
	绿色微调
	0-255

	
	7
	9
	7
	9
	蓝色
	0-255

	
	
	10
	
	10
	蓝色微调
	0-255

	
	8
	11
	
	
	白色
	0-255

	
	
	12
	
	
	白色微调
	0-255

	5
	9
	13
	8
	11
	色温
	0-9     无效
10-255  一个数值一个效果

	
	
	14
	
	12
	色温微调
	0-255

	6
	10
	15
	9
	13
	红绿比
	0-255（色温生效才有作用）

	7
	11
	16
	10
	14
	宏颜色
	Macro color

	
	
	17
	
	15
	调光控制
	Dim Control

	8
	12
	18
	11
	16
	控制
	Control

	9
	13
	19
	12
	17
	复位
	0-249    无效
250-255  复位



[bookmark: _Toc239]4.4  CMY12CH、CMY17CH通道

	CMY12CH
	CMY17CH
	通道名
	DMX数值

	1
	1
	调焦
	0-255

	2
	2
	调光
	0-255

	3
	3
	调光微调
	0-255

	4
	4
	频闪
	Shutter

	5
	5
	青色
	0-255

	
	6
	青色微调
	0-255

	6
	7
	品红
	0-255

	
	8
	品红微调
	0-255

	7
	9
	黄色
	0-255

	
	10
	黄色微调
	0-255

	8
	11
	色温
	0-9     无效
10-255  一个数值一个效果

	
	12
	色温微调
	0-255

	9
	13
	红绿比
	0-255（色温生效才有作用）

	10
	14
	宏颜色
	Macro color

	
	15
	调光控制
	Dim Control

	11
	16
	控制
	Control

	12
	17
	复位
	0-249    无效
250-255  复位



[bookmark: _Toc24292]4.5  CH15、CH28通道

	CH15
	CH28
	通道名
	DMX数值

	1
	1
	调焦
	0-255

	2
	2
	调光
	0-255

	3
	3
	调光微调
	0-255

	
	4
	频闪
	Shutter

	4
	5
	红色
	0-255

	5
	6
	红色微调
	0-255

	6
	7
	绿色
	0-255

	7
	8
	绿色微调
	0-255

	8
	9
	蓝色
	0-255

	9
	10
	蓝色微调
	0-255

	10
	11
	白色
	0-255

	11
	12
	白色微调
	0-255

	
	13
	色温
	0-9     无效
10-255  一个数值一个效果

	
	14
	宏颜色
	Macro color

	
	15
	模式
	0-51     无效
52-103   模式2
104-155  模式3
156-207  模式4
208-255  模式5

	
	16
	速度
	0-255

	
	17
	辅光调光
	0-255

	
	18
	辅光频闪
	Shutter

	12
	19
	辅光R
	0-255

	13
	20
	辅光G
	0-255

	14
	21
	辅光B
	0-255

	
	22
	辅光模式
	0-2    无效
3-254  模式1-模式84(3个数值一个效果)
255    模式85(所有效果循环)

	
	23
	辅光速度
	0-255

	
	24
	辅光背景色
	Background color

	
	25
	辅光背景调光
	0-255

	
	26
	调光控制
	Dim Control

	
	27
	控制
	Control

	[bookmark: 辅光背景色]15
	28
	复位
	0-249    无效
250-255  复位










[bookmark: Shutter][bookmark: 频闪]Shutter
	序号
	通道值
	基本功能

	1
	0-31
	灯珠熄灭

	2
	32-63
	常亮

	3
	64-95
	普通频闪

	4
	96-127
	常亮

	5
	128-159
	脉变频闪

	6
	160-191
	常亮

	7
	192-223
	随机频闪

	8
	224-255
	常亮



[bookmark: Macrocolor]Macro color
	序号
	通道值
	基本功能

	1
	0
	空

	2
	1-179
	宏颜色

	
	
	颜色滚动

	3
	180-201
	顺时针（速度由快到慢）

	4
	202-207
	停止

	5
	208-229
	逆时针（速度由慢到快）

	6
	230-234
	停止

	
	
	颜色随机显示

	7
	235-239
	快速

	8
	240-244
	中等

	9
	245-249
	慢速

	10
	250-255
	停止




[bookmark: Backgroundcolor]Background color
	序号
	通道值
	基本功能

	1
	0-9
	背景色0（6个数值一个颜色，下同）

	2
	10-15
	背景色1

	
	
	

	41
	244-251
	背景色40

	42
	252-255
	背景色41


[bookmark: 控制][bookmark: Control]










Control
	序号
	通道值
	基本功能

	1
	0-99
	空

	
	
	刷新率

	2
	100-105
	1KHZ

	3
	106-111
	2KHZ

	4
	112-117
	4KHZ

	5
	118-123
	7KHZ

	6
	124-129
	9KHZ

	7
	130-135
	11KHZ

	8
	136-141
	14KHZ

	9
	142-147
	16KHZ

	10
	148-153
	18KHZ

	11
	154-168
	21KHZ

	12
	169-180
	空

	13
	181-200
	空

	
	
	调光曲线

	14
	201-210
	线性

	15
	211-220
	平方

	16
	221-230
	反平方

	17
	231-240
	S型曲线

	18
	241-255
	空



[bookmark: DimControl]Dim Control
	序号
	通道值
	基本功能

	1
	0
	空

	2
	1-20
	标准

	3
	21-40
	舞台

	4
	41-60
	电视

	5
	61-80
	建筑

	6
	81-100
	剧院

	7
	101-120
	舞台2

	8
	121-255
	空









[bookmark: _Toc14105]5.常见问题
针对一些常见的故障，提出了相应的解决方案。任何无法解决的问题都应该由专业人员来处理。在维护灯具之前，请先断开电源。
1. 灯珠不亮
· 检查是否安装了与灯具相匹配的电压；
· 检查灯具供电电源连接处或控制开关是否接触不良；
· 检查电力供应是否不足；
· 检查DMX512控制器是否发送了指令。
2. 灯具正常复位后不接受控台的控制
· 检查灯具数字启动地址数值和功能选项是否正确；
· 检查通讯控制线路的连接情况是否正确、通讯线路过长或已经中断；
· 检查控制设备是否失效，检查串联接入的信号放大器是否失效；
· 检查通讯线路是否过长或有其他设备相互干扰；
· 优化布线，缩短控制信号线的长度，高压与低压线路分开布线；
· 添加信号放大器；
· 信号线采用优质屏蔽双绞线；
· 在灯具末端连接信号终端电阻(120欧姆）。
3. 灯具不能启动
· 检查供电电源参数是否与灯具相符；
· 检查灯具在长途运输过程中因挤压变形、内部零件震动、潮湿等原因，而导致接触不良或脱落。
· 请检查灯具内部导线及接插件是否脱落、松动。
· 检查灯具电子元器件（如电子变压器、PCB板、电机控制板等）是否有松动、短路和烧坏现象。
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